Инструкция

пожарного администратора при обходе объекта.

Дежурные сутки с 8:00 до 8:00. (обед с 14:00 до 15:00 как один из вариантов – то есть вне обеденного времени сотрудников производства)

Смена дежурных ежесуточно.

На посту ведется Журнал приема/сдачи дежурства.

Форма записи ежесуточного доклада:

«За время моего дежурства с 01.01.2025 по 02.01.2025 происшествий не случилось (произошло возгорание/задымление/замыкание Там то и там-то, были приняты такие то меры.) В ходе обхода в такое-то время выявлены следующие нарушения: загроможден проход к огнетушителям там то и там то, отсутствуют средства пожаротушения там-то, сложен мусор, неубрана древесная пыль там то…/ЛИБО в ходе обходов нарушений не выявлено. Отметить проводились ли сварочные работы (если да в каком месте в какое время)/либо не проводились.

Смену сдал:\_\_\_\_\_\_

Смену принял:\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка руководства «Ознакомлен»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обход выполнять ежечасно, при этом:

- Следовать установленному маршруту;

- Обращать внимание на работающие объекты (станки, котельные, распределительные устройства);

- Контролировать, чтобы не скапливалась древесная пыль и опилки. При выявлении — сообщить мастеру, организовать уборку. (выполнять с 13-14 (во время обеда)

- Проверять наличие средств пожаротушения, их доступность для использования;

- Проверять состояние электропроводки, отсутствие видимых повреждений изоляции, оголенных проводов, следов перегрева,

- наличие в электрощитовых явных загрязнений древесной пылью (выполнять с 13-14 (во время обеда).

- Проверять загруженность электросетей – недопускать использования на объектах производства электроплиток, чайников и пр.

- Проверять (в дальнейшем после установки) доступность кнопок экстренного отключения электропитания оборудования.

- Пресекать курение в неустановленных местах.

- Проверять безопасность установленных мест для курения (отсутствие мусора, легковоспламеняющихся материалов рядом).

Сварочные и огневые работы.

Разрешение: - Проведение работ только по наряду-допуску.

Подготовка места: - Очистка от горючих материалов, наличие средств пожаротушения.

Контроль: - Присутствие дежурного во время проведения работ.

Огнетушители.

Доступность: Закрепление на видных и легкодоступных местах.

Соответствие сроку годности.

Пожарные краны.

Проверка состояния пожарных рукавов, стволов.

Доступность: Отсутствие препятствий, исправность дверей шкафов.

Фотофиксация нарушений.

При наличии явной угрозы пожара (например, короткое замыкание, задымление) – отключить электроэнергию, немедленно принять меры к устранению причин происшествия, оповестить дежурную смену охраны, непосредственное руководство, при явной невозможности справиться своими силами вызвать пожарную охрану.